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Приложение№3
к Приказу Министерства связи
и массовых коммуникаций  РФ
от 28 февраля 2011г.№21


Раскрытие информации  об условиях, на которых осуществляется оказание регулируемых услуг субъектов естественных монополий, и (или) об условиях договоров о присоединении к инфраструктуре субъектов естественных монополий

Таблица № 4

Технические условия присоединения (выполняемые работы по сетям электросвязи)

	№
п/п
	Выполняемые работы по сетям электросвязи

	
	[bookmark: _GoBack]порядок пропуска трафика по сетям электросвязи
	порядок принятия мер по обеспечению устойчивого функционирования сетей связи, в том числе в чрезвычайных ситуациях

	1
	2
	3

	МЕСТНЫЙ УРОВЕНЬ ПРИСОЕДИНЕНИЯ

	1.
	ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» и Оператор оказывают друг другу услуги по пропуску трафика между своими сетями связи.
	В чрезвычайных ситуациях управление сетями связи осуществляется в соответствии со статьями со статьями 65, 66 Федерального закона «О связи» от 07.07.2003 № 126-ФЗ.

	2.
	ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» и Оператор оказывают друг другу услуги по пропуску трафика между своими сетями связи. Маршрутизация трафика, в т.ч. сигнального, осуществляется в соответствии:
- с ПСД;
- с приказом Мининформсвязи России от08.08.2005 № 98 «Об утверждении требований к порядку пропуска трафика в телефонной сети связи общего пользования»;
- с приказом Россвязькомнадзора от 18.03.2008 № 125 «Об утверждении административного регламента Россвязькомнадзора по исполнению государственной функции по осуществлению государственного надзора и контроля за соблюдением операторами связи требований к пропуску трафика и его маршрутизации»;
- другими нормативными документами отрасли «Связь».    
	Устойчивое функционирование сетей связи обеспечивается топологией сети и схемой организации связи с использованием принципов резервирования при проектировании и построении сетей электросвязи, а также в соответствии с «Требованиями к организационно-техническому обеспечению устойчивого функционирования сети связи общего пользования, утверждённых приказом Мининформсвязи от 27.09.2007 № 113.

	3.
	Формат нумерации, передаваемой в сигнальной информации присоединяемых сетей, должен соответствовать требованиям приказа Мининформсвязи России от 17.11.2006 «Об утверждении и введении в действие Российской системы и плана нумерации» (с изменениями на 18 апреля 2014 года).
	Порядок принятия мер в чрезвычайных ситуациях осуществляется в соответствии с «Положением о приоритетном использовании, а также приостановлении или ограничении использования любых сетей связи и средств связи во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», утверждённым постановлением Правительства РФ от 31.12.2004 № 895.

	4.
	ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» имеет право не оказывать услуги по пропуску трафика: 
- в случае непредоставления  Оператором сведений об оказании услуг связи с использованием номеров доступа;
- если Оператор, эксплуатирующий цифровую сеть электросвязи, не обеспечивает трансляцию номера вызывающего абонента/пользователя (номер «А») и/или кодов идентификации на сеть ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» (происходит подмена номера или кода идентификации или их закрытие).  
	Оператор обязан незамедлительно информировать ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» о превышении интенсивности нагрузки на пучках соединительных линий.

	5.
	За единицу измерения объёма пропуска трафика от/на сети/сеть Оператора принимается 1 сек.
	В целях обеспечения устойчивого функционирования сетей ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» и Оператора в случаях систематического превышения средней нагрузки, указанной в технических параметрах точек присоединения настоящих условий присоединения,  ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» направляет Оператору уведомление о необходимости увеличения силами и средствами Оператора объёма текущего присоединения с приложением дополнительного соглашения к заключённому договору о присоединении сетей электросвязи для его подписания.

	6.
	Учёт соединения производится с 1 секунды установления соединения.
	Действия Оператора в процессе взаимодействия сетей  ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» и Оператора, не должны приводить к созданию поиех и перегрузок на сетях связи, а также нарушать функционирование оборудования.

	ЗОНОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРИСОЕДИНЕНИЯ

	1.
	ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» и Оператор оказывают друг другу услуги по пропуску зонового и/или внутризонового трафика между своими сетями связи.
	В чрезвычайных ситуациях управление сетями связи осуществляется в соответствии со статьями со статьями 65, 66 Федерального закона «О связи» от 07.07.2003 № 126-ФЗ.

	2.
	Маршрутизация междугородного и международного (зонового) трафика через сеть зоновой связи ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» предусматривает завершение междугородных/международных вызовов от сети междугородной и международной связи Оператора через сеть зоновой связи ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» на сеть местной связи ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» и сети местной связи присоединённых операторов.
	Устойчивое функционирование сетей связи обеспечивается топологией сети и схемой организации связи с использованием принципов резервирования при проектировании и построении сетей электросвязи, а также в соответствии с «Требованиями к организационно-техническому обеспечению устойчивого функционирования сети связи общего пользования, утверждённых приказом Мининформсвязи от 27.09.2007 № 113.

	3.
	Маршрутизация междугородного и международного (зонового) трафика через сеть зоновой связи  ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» предусматривает инициирование междугородных/международных вызовов от сети ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» и сети присоединённых операторов на междугородную и международную сеть связи Оператора.
	Порядок принятия мер в чрезвычайных ситуациях осуществляется в соответствии с «Положением о приоритетном использовании, а также приостановлении или ограничении использования любых сетей связи и средств связи во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», утверждённым постановлением Правительства РФ от 31.12.2004 № 895.

	4.
	Маршрутизация внутризонового трафика через сеть зоновой связи ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» предусматривает завершение вызовов от сети операторов подвижной радиотелефонной связи через сеть зоновой связи ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» на местную сеть ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» и местные сети операторов.
	Оператор обязан незамедлительно информировать ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» о превышении интенсивности нагрузки на пучках соединительных линий.

	5.
	Маршрутизация внутризонового трафика через сеть зоновой связи ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» предусматривает завершение вызовов на сети операторов подвижной радиотелефонной связи через сеть зоновой связи ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» от местной сети связи ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» и местных сетей связи присоединённых операторов.
	В целях обеспечения устойчивого функционирования сетей ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» и Оператора в случаях систематического превышения средней нагрузки, указанной в технических параметрах точек присоединения настоящих условий присоединения,  ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» направляет Оператору уведомление о необходимости увеличения силами и средствами Оператора объёма текущего присоединения с приложением дополнительного соглашения к заключённому договору о присоединении сетей электросвязи для его подписания.

	6.
	Маршрутизация трафика, в т.ч. сигнального, осуществляется в соответствии:
- с ПСД;
- с приказом Мининформсвязи России от08.08.2005 № 98 «Об утверждении требований к порядку пропуска трафика в телефонной сети связи общего пользования»;
- с приказом Россвязькомнадзора от 18.03.2008 № 125 «Об утверждении административного регламента Россвязькомнадзора по исполнению государственной функции по осуществлению государственного надзора и контроля за соблюдением операторами связи требований к пропуску трафика и его маршрутизации»;
- с Приказом Минкомсвязи России от 28.10.2015 № 428 «Об утверждении требований к порядку пропуска трафика в сетях фиксированной телефонной связи на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя с учётом их социально-экономических особенностей».
- другими нормативными документами отрасли «Связь».    
	Действия Оператора в процессе взаимодействия сетей ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» и Оператора не должны приводить к созданию помех и перегрузок на сетях связи, а также нарушать функционирование оборудования. 

	7.
	Формат нумерации, передаваемой в сигнальной информации присоединяемых сетей, должен соответствовать требованиям приказа Мининформсвязи России от 17.11.2006 «Об утверждении и введении в действие Российской системы и плана нумерации» (с изменениями на 18 апреля 2014 года).
	

	8.
	Оператор сети подвижной радиотелефонной связи имеет право осуществлять пропуск трафика на сеть ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» только с номеров диапазона нумерации, закреплённого в установленном нормативными правовыми актами порядке за сетью Оператора и определяемого в рамках договора о присоединении сетей электросвязи (далее – «Диапазон нумерации»). Диапазон нумерации Оператор включает в оферту о заключении договора о присоединении сетей электросвязи.
	

	9.
	ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» имеет право не оказывать услуги по пропуску трафика:
- если используется Диапазон нумерации, не предусмотренный договором о присоединении сетей электросвязи;
- если Оператор, эксплуатирующий цифровую сеть электросвязи, не обеспечивает трансляцию номера вызывающего абонента/пользователя (номер «А») и/или кодов идентификации на сеть ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» (происходит подмена номера или кода идентификации или их закрытие).
	Действия Оператора в процессе взаимодействия сетей ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» и Оператора не должны приводить к созданию помех и перегрузок на сетях связи, а также нарушать функционирование оборудования.

	10.
	За единицу измерения объёма пропуска трафика от/на сеть Оператора принимается 1 сек.
	Действия Оператора в процессе взаимодействия сетей ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» и Оператора не должны приводить к созданию помех и перегрузок на сетях связи, а также нарушать функционирование оборудования.

	11.
	Учёт соединения производится с 1 секунды установления соединения.
	





